▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием   
▪ Электронный блок управления, включающий индикатор температуры   
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции   
▪ Электронный контроллер   
▪ Автоматическое размораживание с испарением конденсата   
▪ Энергоэффективный вентилятор с функцией реверса (для конденсатора)   
▪ Энергосберегающие раздвижные стеклянные крышки   
▪ Светодиодная подсветка на поручне   
▪ Проволочные полки (переставляемые)