▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием
▪ Электронный блок управления, включающий индикатор температуры
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции
▪ Электронный контроллер
▪ Автоматическое размораживание с испарением конденсата
▪ Энергоэффективный вентилятор с функцией реверса (для конденсатора)
▪ Энергосберегающие раздвижные стеклянные крышки
▪ Светодиодная подсветка на поручне
▪ Проволочные полки (переставляемые)