▪ Передние стекла открываются в стороны с помощью нажимного механизма
▪ Поднимающееся верхнее стекло навеса
▪ Циркуляция воздуха с помощью вентилятора
▪ 3 глубины выкладки витрины (мм): 750, 850, 900
▪ 2 высоты основания (мм): 600, 700
▪ Горизонтальная или наклонная выкладка
▪ Испарители, защищенные катафорезом