▪ Окрашенные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием, внутренние детали белого цвета FA0605, а наружные – серого nimbus FA0633  
▪ Неостекленные боковые стенки, двери из трехслойного стекла, закаленного  
▪ Встроенный передний бампер  
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции  
▪ Энергоэффективные вентиляторы  
▪ 4 ряда проволочных полок, 2 верхних ряда с настилами для проволочных полок, планки для ценников шириной 40 мм  
▪ Планка для ценников шириной 40 мм для нижней полки  
▪ Освещение в виде вертикального ряда светодиодов  
▪ Электронный контроллер  
▪ Сдвигаемый конденсаторный агрегат, упрощающий текущее обслуживание