▪ Цельностеклянные двери с антибликовым покрытием  
▪ Меньше циклов разморозки  
▪ Более высокая температура испарения  
▪ Сниженная холодильная нагрузка  
▪ Энергоэффективные вентиляторы