▪ Утепленные цельностеклянные двери  
▪ Более высокая температура испарения  
▪ Меньше циклов разморозки  
▪ Сниженная холодильная нагрузка