▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием   
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры  
▪ Автоматическое размораживание с испарением конденсата  
▪ Аналоговый термометр  
▪ Электронный контроллер  
▪ Стеклянные крышки  
▪ Ролики