▪ Передние стекла открываются в стороны с помощью нажимного механизма  
▪ Поднимающееся верхнее стекло навеса  
▪ Циркуляция воздуха с помощью вентилятора  
▪ 3 глубины выкладки витрины (мм): 750, 850, 900  
▪ 2 высоты основания (мм): 600, 700  
▪ Горизонтальная или наклонная выкладка  
▪ Испарители, защищенные катафорезом