▪ Низкая высота цоколя (295 мм)  
▪ Система выравнивания температуры, разработанная компанией Carrier  
▪ Двойная воздушная завеса для шкафов-витрин, относящихся к температурному классу M1 (прибл. 10 % экономия энергопотребления)  
▪ Встроенные передний бампер и нижняя защитная панель  
▪Энергоэффективные вентиляторы  
▪Испаритель на задней стенке