▪ Циркуляция воздуха с помощью вентилятора  
▪ 2 глубины выкладки витрины (мм): 850, 900  
▪ 1 высота основания (мм): 600  
▪ 4 длины модулей (мм): 1250, 1875, 2500, 3750  
▪ Цельностеклянная прямая надстройка с откидывающимся стеклом на петлях снизу, верхний козырек 270 мм  
▪ Горизонтальная или наклонная выкладка  
▪ Испарители, защищенные катафорезом