▪ Окрашенные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием, внутренние детали белого цвета FA0605, а наружные – серого nimbus FA0633
▪ Неостекленные боковые стенки, двери из трехслойного стекла, закаленного
▪ Встроенный передний бампер
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции
▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ 4 ряда проволочных полок, 2 верхних ряда с настилами для проволочных полок, планки для ценников шириной 40 мм
▪ Планка для ценников шириной 40 мм для нижней полки
▪ Освещение в виде вертикального ряда светодиодов
▪ Электронный контроллер
▪ Сдвигаемый конденсаторный агрегат, упрощающий текущее обслуживание