▪ Вентилируемый прилавок с порошковым покрытием  
▪ 4 различных длины, 2 глубины, 3 высоты передней панели и 3 высоты, торцевая часть и углы (глубина 90)  
▪ Холодильные полки с возможностью наклона  
▪ Выносной и встроенный агрегат  
▪ Пластиковая передняя часть в виде интегрированного бампера  
▪ Закрытое основание с окрашенными панелями  
▪ Солнечный термометр  
▪ Система антизапотевания (с вентиляторами)  
▪ Испаритель с алюминиевыми ребрами и  
защитой катафорезом