▪ Усовершенствованное управление воздухом с двойной воздушной завесой  
▪ Более высокая температура испарения  
▪ Энергоэффективные вентиляторы