▪ Циркуляция воздуха с помощью вентилятора
▪ 2 глубины выкладки витрины (мм): 850, 900
▪ 1 высота основания (мм): 600
▪ Цельностеклянная прямая надстройка с откидывающимся стеклом на петлях снизу, верхний козырек 270 мм
▪ Горизонтальная или наклонная выкладка
▪ Испарители, защищенные катафорезом