▪ Витрина Ivando GL+ с двумя отделениями,  
охлаждаемыми независимо друг от друга  
▪ Витрины Ivando GL+ и Wisalo GL+ оснащены  
изогнутыми, безрамными, раздвижными  
стеклянными крышками  
▪ Плоские, стеклянные раздвижные крышки  
для модели Ivando GL+ с венцовой частью  
▪ Изолированное переднее стекло благодаря  
высоте 385 мм  
▪ Белое порошковое покрытие внутренних фитингов  
▪ Надстройка с планками для ценников  
с двумя разделителями  
▪ Цельная нижняя планка  
▪ Энергоэффективные вентиляторы  
▪ Нижний испаритель  
▪ Соединительный комплект