▪ Витрина Ivando GL+ с двумя отделениями,
охлаждаемыми независимо друг от друга
▪ Витрины Ivando GL+ и Wisalo GL+ оснащены
изогнутыми, безрамными, раздвижными
стеклянными крышками
▪ Плоские, стеклянные раздвижные крышки
для модели Ivando GL+ с венцовой частью
▪ Изолированное переднее стекло благодаря
высоте 385 мм
▪ Белое порошковое покрытие внутренних фитингов
▪ Надстройка с планками для ценников
с двумя разделителями
▪ Цельная нижняя планка
▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ Нижний испаритель
▪ Соединительный комплект