▪ Утепленные цельностеклянные двери
▪ Более высокая температура испарения
▪ Меньше циклов разморозки
▪ Сниженная холодильная нагрузка