▪ Низкая высота цоколя (295 мм)
▪ Система выравнивания температуры, разработанная компанией Carrier
▪ Двойная воздушная завеса для шкафов-витрин, относящихся к температурному классу M1 (прибл. 10 % экономия энергопотребления)
▪ Встроенные передний бампер и нижняя защитная панель
▪Энергоэффективные вентиляторы
▪Испаритель на задней стенке