▪Витринные полки с проволочным ограждением толщиной 50 мм  
▪Конструкция из листового металла для задней стенки  
▪Встроенные бампер и нижняя панель  
▪Энергоэффективные вентиляторы  
▪Нижний испаритель