▪ Вентилируемый прилавок с порошковым покрытием
▪ 4 различных длины, 2 глубины, 3 высоты передней панели и 3 высоты, торцевая часть и углы (глубина 90)
▪ Холодильные полки с возможностью наклона
▪ Выносной и встроенный агрегат
▪ Пластиковая передняя часть в виде интегрированного бампера
▪ Закрытое основание с окрашенными панелями
▪ Солнечный термометр
▪ Система антизапотевания (с вентиляторами)
▪ Испаритель с алюминиевыми ребрами и
защитой катафорезом