▪ Усовершенствованное управление воздухом с двойной воздушной завесой
▪ Более высокая температура испарения
▪ Энергоэффективные вентиляторы