▪ Цельностеклянные двери с антибликовым покрытием
▪ Меньше циклов разморозки
▪ Более высокая температура испарения
▪ Сниженная холодильная нагрузка
▪ Энергоэффективные вентиляторы