▪ Ночные шторки с механическим приводом  
(30–50 % экономия энергопотребления)  
▪ Полки витрины с односторонним покрытием  
с ценникодержателями шириной 40 мм  
▪ Встроенные бампер и нижняя планка  
▪ Энергоэффективные вентиляторы  
▪ Нижний испаритель