▪ Ненагревающиеся, незапотевающие (AF), стеклянные двери  
▪Эргономичные дверные ручки  
▪Вертикальный ряд светодиодов освещения  
▪Передняя панель шкафа-витрины из двух частей с бампером  
▪Цельная нижняя планка (спереди)  
▪Энергоэффективные вентиляторы  
▪Нижний испаритель  
▪Соединительный комплект