▪ Ступенчатые витринные полки с проволочным ограждением толщиной 50 мм  
▪ Конструкция из листового металла для задней стенки  
▪ Встроенный бампер, цельная нижняя планка (спереди) с встроенным бампером  
▪ Энергоэффективные вентиляторы  
▪ Нижний испаритель / Mirado 63-GS.M1-2 с испарителем на задней стенке