▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры
▪ Автоматическое размораживание с испарением конденсата
▪ Аналоговый термометр
▪ Электронный контроллер
▪ Стеклянные крышки
▪ Ролики