▪ Система циркуляции воздуха с вентилятором
▪ 3 размера полки для продуктов (мм): 750, 850, 900
▪ 2 базовых высоты (мм): 600, 700
▪ Надстройка версии A: верхний купол 270 мм,
переднее опускаемое стекло на петлях снизу
▪ Надстройка версии В: верхний купол 400 мм,
▪ переднее поднимаемое стекло на петлях сверху
▪ Горизонтальная или наклонная выкладка
▪ Испарители, защищенные с помощью катафореза