▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием белого цвета  
▪ Верхний и нижний бамперы спереди  
▪ Автоматическое размораживание и статическое охлаждение  
▪ Второй кабель для подсветки  
▪ Электронное управление  
▪ Вставная решетка для автоматического размораживания, включая проволочные разделители и комплект разделителей  
▪ Изогнутые, раздвижные, стеклянные крышки и светодиодная подсветка