▪ Стандартные стеклянные двери с подогревом (SG)
▪ Эргономичные дверные ручки
▪ Вертикальное светодиодное освещение
▪ Передняя часть шкафа из двух частей с профилем бампера
▪ Цельная передняя подножка
▪ Энергоэффективные вентиляторы
 ▪ Нижний испаритель