▪ Элегантная, высокопрозрачная надстройка из стекла
▪ Плинтус из оцинкованной стали с финишным порошковым покрытием, внутренние и наружные детали корпуса из ПВХ, черный цвет поверхностей снаружи и внутри
▪ Бампер из нержавеющей стали
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры
▪ Солнечный радиационный термометр
▪ Электронный контроллер
▪ EC-вентиляторы
▪ Сдвигаемый конденсаторный агрегат
▪ Натуральный хладагент R290 (пропан)