▪ Элегантная, высокопрозрачная надстройка из стекла  
▪ Плинтус из оцинкованной стали с финишным порошковым покрытием, внутренние и наружные детали корпуса из ПВХ, черный цвет поверхностей снаружи и внутри  
▪ Бампер из нержавеющей стали  
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры  
▪ Солнечный радиационный термометр  
▪ Электронный контроллер  
▪ EC-вентиляторы  
▪ Сдвигаемый конденсаторный агрегат  
▪ Натуральный хладагент R290 (пропан)