▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием белого цвета  
▪ Бамперы по всему периметру  
▪ Электронный контроллер  
▪ Вентилятор конденсатора с реверсивным электродвигателем  
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции  
▪ Автоматическое размораживание с испарением конденсата  
▪ Натуральный хладагент R290