▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием белого цвета
▪ Бамперы по всему периметру
▪ Электронный контроллер
▪ Вентилятор конденсатора с реверсивным электродвигателем
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции
▪ Автоматическое размораживание с испарением конденсата
▪ Натуральный хладагент R290 (пропан)