▪ Ступенчатые витринные полки с проволочным ограждением толщиной 50 мм
▪ Конструкция из листового металла для задней стенки
▪ Встроенный бампер, цельная нижняя планка (спереди) с встроенным бампером
▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ Нижний испаритель / Mirado 63-GS.M1-2 с испарителем на задней стенке