▪ Система циркуляции воздуха с вентилятором  
▪ 3 размера полки для продуктов (мм): 750, 850, 900  
▪ 2 базовых высоты (мм): 600, 700  
▪ Надстройка версии A: верхний купол 270 мм,  
переднее опускаемое стекло на петлях снизу  
▪ Надстройка версии В: верхний купол 400 мм,  
▪ переднее поднимаемое стекло на петлях сверху  
▪ Горизонтальная или наклонная выкладка  
▪ Испарители, защищенные с помощью катафореза