▪ Низкая высота цоколя (295 мм)  
▪ Система выравнивания температуры, разработанная компанией Carrier  
▪ Витринные полки с проволочным ограждением  
▪ Конструкция из листового металла для задней стенки  
▪ Встроенные передний бампер и нижняя защитная панель  
▪Энергоэффективные вентиляторы  
▪Испаритель на задней стенке