▪ Низкая высота цоколя (295 мм)
▪ Система выравнивания температуры, разработанная компанией Carrier
▪ Витринные полки с проволочным ограждением
▪ Конструкция из листового металла для задней стенки
▪ Встроенные передний бампер и нижняя защитная панель
▪Энергоэффективные вентиляторы
▪Испаритель на задней стенке