▪ Внутренние и наружные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием белого цвета
▪ Верхний и нижний бамперы спереди
▪ Автоматическое размораживание и статическое охлаждение
▪ Второй кабель для подсветки
▪ Электронное управление
▪ Вставная решетка для автоматического размораживания, включая проволочные разделители и комплект разделителей
▪ Изогнутые, раздвижные, стеклянные крышки и светодиодная подсветка