• Охлаждаемый прилавок для раздачи и самообслуживания  
• Циркуляция воздуха с помощью вентиляторов  
• Внутренние детали, лотки для рыбы, решетка для возврата воздуха и задняя панель - из нержавеющей стали  
• Защита испарителя при помощи катафореза  
• Компактные вентиляторы с защитой IP 54  
• Водонепроницаемая клеммная коробка  
• Цифровой термометр на солнечных батареях