• Охлаждаемый прилавок для раздачи и самообслуживания
• Циркуляция воздуха с помощью вентиляторов
• Внутренние детали, лотки для рыбы, решетка для возврата воздуха и задняя панель - из нержавеющей стали
• Защита испарителя при помощи катафореза
• Компактные вентиляторы с защитой IP 54
• Водонепроницаемая клеммная коробка
• Цифровой термометр на солнечных батареях