▪ Ночные шторки с механическим приводом
(30–50 % экономия энергопотребления)
▪ Полки витрины с односторонним покрытием
с ценникодержателями шириной 40 мм
▪ Встроенные бампер и нижняя планка
▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ Нижний испаритель