▪ Ночные шторы с механическим приводом (30–50 % экономия энергопотребления)
▪Полки витрины с односторонним покрытием с ценникодержателями шириной 40 мм
▪Встроенные бампер и нижняя панель
▪Энергоэффективные вентиляторы
▪Нижний испаритель