▪ Энергоэффективные вентиляторы
▪ Принудительное воздушное охлаждение, зависящее от температуры, с выходным патрубком сотовой конструкции
▪ Электронный контроллер
▪ Окрашенные панели из оцинкованной стали с износостойким финишным порошковым покрытием
▪ Частично остекленные боковые стенки
▪ Стеклянные полки с планками для ценников шириной 40 мм
▪ Ценникодержатели шириной 40 мм для нижнего уровня
▪ Освещение в виде вертикального ряда светодиодов
▪ Натуральный хладагент R290